# NVDA 2014.3 Komutlar Hızlı Rehber

## NVDA'ya Başlarken

### NVDA Dokunma Hareketleri

#### Dokunma Kipleri

Dokunma kipleri arasında geçiş yapmak için, üç parmakla bir kez dokunun.

### Temel NVDA Komutları

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü kısayol tuşu | Dokunma hareketi | Tarif
--- | --- | --- | --- | ---
Konuşmayı Durdur | Kontrol | Kontrol | iki parmakla bir kez dokunma | Ekran okuyucunun konuşmasını o an için durdurur
Konuşmayı Duraklat | Şift | Şift | yok | Konuşmayı O an için Duraklatır. Duraklama işlevi, geçerli sentezleyici tarafından destekleniyorsa, Şifte tekrar bastığınızda konuşma kaldığı yerden devam eder
NVDA Menüsü | NVDA+n | NVDA+n | iki parmakla çift dokunma | Tercihler, Araçlar ve yardım gibi bölümlere ulaşabileceğiniz NVDA menüsünü açar
Konuşma kipini açıp kapama | NVDA+s | NVDA+s | yok | Basıldıkça, konuşma kipini konuşma, bipler ve kapalı olarak değiştirir.
Girdi yardım kipini açıp kapama | NVDA+1 | NVDA+1 | yok | Kip açıkken, bir tuşa basıldığında, önce tuşların adı söylenir ve sonra kısayol NVDA ile ilişkiliyse, işlevi açıklanır
NVDA'dan çıkış | NVDA+q | NVDA+q | yok | NVDA'yı kapatır
Sonraki komutun NVDA işlevini yoksay | NVDA+f2 | NVDA+f2 | yok | Basılacak klavye kısayol tuşunun bir NVDA komutu olsa bile, bu komutu bir kereliğine yoksayarak geçerli uygulamanın tuşa atadığı işlevin gerçekleşmesini sağlar
Uygulamaya özel uyku kipini açıp kapama | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | yok | Uyku kipinde geçerli uygulamada Tüm NVDA komutları, konuşma ve braille geribildirimleri devre dışı kalır. Bu, kendi konuşması veya ekran okuma özelliği olan uygulamalarda çok yararlıdır. Uyku kipini kapamak için bu tuşlara tekrar basın.

### Sistem Bilgisini Raporlama

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Tarih ve Saati Söyle | NVDA+f12 | Bir kez basıldığında saat, 2 kez peşpeşe basıldığında tarih belirtilir
Pil durumunu bildir | NVDA+shift+b | O anki pil durumunu yüzde olarak verir veya şarjın takılı olup olmadığını söyler.
Panodaki metni oku | NVDA+c | Varsa, panoya kopyalanmış olan metni okur.

## NVDA ile Dolaşım

### Sistem odağıyla Dolaşım

Ad | Masaüstü kısayol tuşu | Dizüstü kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Üzerinde bulunulan Odağın bildirimi | NVDA+tab | NVDA+tab | Sistem odağının üzerinde bulunduğu geçerli nesne veya kontrolü belirtir. İki kez basıldığında Bilgi harf harf okunur
Başlığın Bildirimi | NVDA+t | NVDA+t | Üzerinde bulunulan geçerli pencerenin başlığını seslendirir. İki kez basıldığında Bilgi harf harf söylenecektir. Üç kez basıldığında bilgi panoya kopyalanır
Etkin Pencerenin okunması | NVDA+b | NVDA+b | etkin penceredeki tüm kontroller okunur (iletişim kutuları için yararlıdır)
Durum çubuğunun bildirimi | NVDA+end | NVDA+shift+end | NVDA bulabilirse, durum çubuğunu belirtir. Bulamazsa, aktif pencerenin en alt satırı okunur. Bu komut, nesne sunucusunu da durum çubuğunun konumuna taşır

### Sistem Düzenleme İmleciyle Dolaşım

Ad | Masaüstü kısayol tuşu | Dizüstü kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Tümünü Oku | NVDA+Aşağı yön tuşu | NVDA+a | Sistem imlecinin bulunduğu yerden okumaya başlar, ve metnin sonuna kadar okumaya devam eder
Bulunulan satırı okuma | NVDA+yukarı yön tuşu | NVDA+l | Sistem imlecinin o an üzerinde bulunduğu satırı okur. İki kez basıldığında satır harf harf kodlanır.
Seçili metnin okunması | NVDA+Şift+Yukarı yön tuşu | NVDA+Şift+s | o an seçili olan metni okur
Metin biçimlendirmesinin bildirimi | NVDA+f | NVDA+f | Sistem imlecinin üzerinde bulunduğu metnin biçim bilgisini okur

Tablolarda aşağıdaki tuşlar da kullanılabilir:

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Bir önceki sütuna gitme | kontrol+alt+Sol yön tuşu | Sistem imlecini aynı satırdaki bir önceki sütuna götürür
Bir sonraki sütuna gitme | kontrol+alt+Sağ yön tuşu | Sistem imlecini aynı satırdaki bir sonraki sütuna götürür
Bir önceki satıra gitme | kontrol+alt+yukarı yön tuşu | Sistem imlecini aynı sütunda kalarak bir önceki satıra götürür
Bir sonraki satıra gitme | kontrol+alt+aşağı yön tuşu | Sistem imlecini aynı sütunda kalarak bir sonraki satıra götürür

### Nesne Dolaşımı

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Dokunma hareketi | Tarif
--- | --- | --- | --- | ---
Geçerli nesnenin bildirimi | NVDA+numaratör5 | NVDA+shift+o | yok | Nesne sunucusunun üzerinde bulunduğu nesneyi okur. İki kez basıldığında bilgi kodlanır, ve 3 kez basıldığında nesnenin adı ve değeri panoya kopyalanır.
Ana nesneye gitme | NVDA+numaratör8 | NVDA+shift+yukarı yön tuşu | yukarı kaydırma | nesne sunucusunun Üzerinde bulunduğu nesnenin bir üst düzeyindeki ana nesneye gider
önceki nesneye gitme | NVDA+numaratör4 | NVDA+shift+sol yön tuşu | sola kaydırma | nesne sunucusunu, üzerinde bulunulan nesneyle aynı seviyede bulunan bir önceki nesneye taşır
bir sonraki nesneye gitme | NVDA+numaratör6 | NVDA+shift+sağ yön tuşu | sağa kaydırma | nesne sunucusunu, üzerinde bulunulan nesneyle aynı seviyede bulunan bir sonraki nesneye taşır
İlk Yavru nesneye gitme | NVDA+numaratör2 | NVDA+shift+aşağı yön tuşu | aşağı kaydırma | Nesne sunucusunu, Üzerinde bulunulan nesnenin ilk alt nesnesine taşır ve okur.
Odaktaki nesneye gitme | NVDA+numaratörMinus | NVDA+GeriSil | yok | Nesne sunucusunu, sistem odağının üzerinde bulunduğu nesneye taşır ve varsa, inceleme imlecini de sistem düzenleme imlecinin bulunduğu noktaya taşır
Üzerinde bulunulan nesneyi etkinleştirme | NVDA+numaratörEnter | NVDA+enter | çift dokunma | Sistem odağı bir şeyin üzerindeyken oraya fare ile tıklamak veya boşluk çubuğuna basılmasına benzer biçimde, nesne sunucusunun üzerinde bulunduğu nesneyi etkinleştirir
Sistem odağını nesne sunucusuna taşıma | NVDA+şift+numaratörEksi | NVDA+şift+GeriSil | yok | Eğer mümkünse, bir kez basıldığında sistem odağını nesne sunucusunun konumuna; iki kez basıldığında, sistem düzenleme imlecini inceleme imlecinin konumuna taşır
Geçerli nesnenin boyutlarını bildirme | NVDA+numaratörSil | NVDA+Sil | yok | İnceleme imlecinin konumundaki nesnenin belgenin neresinde ya da sayfanın solundan ya da üstünden ne kadar uzakta olduğuyla ilgili bilgi verir. İki kez basılırsa daha ayrıntılı bilgi sunulabilir

### Metin inceleme

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Dokunma hareketi | Tarif
--- | --- | --- | --- | ---
inceleme imlecinde en üst satıra gitme | şift+numaratör7 | NVDA+kontorl+home | yok | İnceleme imlecini en üst satıra taşır
inceleme imlecinde bir önceki satıra gitme | numaratör7 | NVDA+yukarı yön tuşu | yukarı kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecini bir önceki satıra taşır
Mevcut satırı okuma | numaratör8 | NVDA+shift+nokta | yok | İnceleme imlecinin üzerinde bulunduğu satırı okur. İki kez basıldığında satır harf harf kodlanır. Üç kez basıldığında ise satır Adana, Bolu, Ceyhan gibi karakter tanımlarıyla kodlanır.
inceleme imlecinde bir sonraki satıra gitme | numaratör9 | NVDA+aşağı yön tuşu | aşağı kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecini bir sonraki satıra taşır
inceleme imlecinde son satıra gitme | şift+numaratör9 | NVDA+kontrol+end | yok | İnceleme imlecini son satıra taşır
inceleme imlecinde bir önceki sözcüğe gitme | numaratör4 | NVDA+kontrol+sol yön tuşu | iki parmakla sola kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecini bir önceki sözcüğe taşır
Mevcut sözcüğü okuma | numaratör5 | NVDA+kontrol+nokta | yok | İnceleme imlecinin üzerinde bulunduğu sözcüğü okur. İki kez basıldığında sözcük harf harf kodlanır. Üç kez basıldığında sözcük, Adana, Bolu, Ceyhan gibi karakter tanımlarıyla kodlanır.
inceleme imlecinde bir sonraki sözcüğe gitme | numaratör6 | NVDA+kontrol+sağ yön tuşu | iki parmakla sağa kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecini bir sonraki sözcüğe taşır
inceleme imlecinde satır başına gitme | şift+numaratör1 | NVDA+home | yok | İnceleme imlecini metinde üzerinde bulunduğunuz satırın başına taşır
inceleme imlecinde bir önceki karaktere gitme | numaratör1 | NVDA+sol yön tuşu | sola kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecini üzerinde bulunulan satırdaki bir önceki karaktere taşır
Mevcut karakteri okuma | numaratör2 | NVDA+nokta | yok | İnceleme imlecinin üzerinde bulunduğu karakteri okur. İki kez basıldığında, karakter tanımıyla söylenir. Üç kez basıldığında karakterin değerini numerik olarak ondalık ve onaltılık sistemlerde belirtir.
inceleme imlecinde bir sonraki karaktere gitme | numaratör3 | NVDA+sağ yön tuşu | sağa kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecini üzerinde bulunulan satırdaki bir sonraki karaktere taşır
inceleme imlecinde satır sonuna gitme | şift+numaratör3 | NVDA+end | yok | İnceleme imlecini üzerinde bulunulan satırın sonuna taşır
İnceleme imlecinde tümünü okuma | numaratörArtı | NVDA+şift+a | üç parmakla aşağı kaydırma (metin kipi) | İnceleme imlecinde bulunulan noktadan başlayarak metnin sonuna kadar okur
İnceleme imlecinin bulunduğu yerden kopyalamayı başlatma | NVDA+f9 | NVDA+f9 | yok | inceleme imlecinde bulunduğunuz pozisyondan itibaren metni kopyalamaya başlar. NVDA'ya metnin nereye kadar kopyalanacağını belirtmeden asıl kopyalama gerçekleşmez
İnceleme imlecinin bulunduğu yere kadar kopyalama | NVDA+f10 | NVDA+f10 | yok | inceleme imlecinde kopyalamanın başladığı yer olarak ayarlanan noktadan, inceleme imlecinin şu an bulunduğu noktaya kadar olan metni kopyalar. Bu tuşa basıldıktan sonra metin panoya kopyalanır
Metin biçimini söyle | NVDA+f | NVDA+f | yok | İnceleme imlecinin pozisyonundaki metnin biçimi hakkında bilgi verir

### İnceleme Kipleri

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Dokunma hareketi | Tarif
--- | --- | --- | --- | ---
Sonraki inceleme kipine geç | NVDA+numaratör7 | NVDA+önceki sayfa | iki parmakla yukarı kaydırma | varsa mevcut kipten sonraki inceleme kipine geçer.
Önceki inceleme kipine geç | NVDA+numaratör1 | NVDA+sonraki sayfa | iki parmakla aşağı kadırma | varsa mevcut kipten önceki inceleme kipine geçer.

### Fare ile Dolaşım

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Sol fare tıklaması | numaratörBölü | NVDA+ğ | Sol fare düğmesine bir kez tıklar çift tıklamak için tuşlara peşpeşe 2 kez basılabilir
Sol fare kilidi | şift+numaratörbölü | NVDA+kontrol+ğ | Sol fareyi kilitler. kilidi açmak için tuşa tekrar basılmalıdır. bulunulan yeri taşımak için, bu tuşla fareyi kilitleyin ve fareyi fiziksel olarak veya diğer fare komutlarıyla hareket ettirin
Sağ fare tıklaması | numaratörÇarpı | NVDA+ü | sağ fare düğmesine bir kez tıklar.
sağ fare kilidi | şift+numaratörÇarpı | NVDA+kontrol+ü | sağ fareyi kilitler. kilidi açmak için tuşa tekrar basılmalıdır. fareyi taşımak için, bu tuşla fareyi kilitleyin ve fareyi fiziksel olarak veya diğer fare komutlarıyla hareket ettirin
Fareyi nesne sunucusunun üzerinde bulunduğu nesneye taşıma | NVDA+numaratörbölü | NVDA+şift+m | Fareyi nesne sunucusunun konumundaki nesnenin üzerine taşır
farenin altındaki nesneye gitme | NVDA+numaratörÇarpı | NVDA+şift+n | nesne sunucusunu farenin konumundaki nesneye taşır.

## Tarama Kipi

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Tarama ve odak kipleri arasında geçiş | NVDA+aralık çubuğu | Odak ve tarama kipleri arasında geçiş yapar
Odak kipinden çıkış | eskeyp | Odak kipine otomatik olarak geçildiyse, tarama kipine geri döner
Tarama kipinde görüntülenen belgeyi güncelleme | NVDA+f5 | Geçerli belgeyi yeniden yükler. (İçeriğin bir kısmı eksik gibi görünüyorsa ya da ziyaret ettiğiniz sayfa sık aralıklarla güncelleniyorsa bu tuşları kullanmak yararlı olabilir.)
Metin ara | NVDA+kontrol+f | Geçerli belgede yazıp bir metin arayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar
Sonrakini bul | NVDA+f3 | metni belgenin sonraki kısmında arar
Öncekini bul | NVDA+şift+f3 | metni belgenin önceki kısmında arar
uzun tarifi aç | NVDA+d | Eğer varsa, üzerinde bulunulan ögeyle ilgili uzun bir açıklamanın bulunduğu yeni bir pencere açar.

### Tek Tuş Dolaşımı

Aşağıdaki tuşlara kendi başlarına basıldığında bir sonraki ögeye gidilirken, bu tuşlara şift ile basıldığında bir önceki ögeye gidilmektedir:

- h: Başlık
- l: liste
- i: liste ögesi
- t: tablo
- k: bağlantı
- n: bağlantı dışı metin
- f: form alanı
- u: ziyaret edilmemiş bağlantı
- v: ziyaret edilmiş bağlantı
- e: yazı alanı
- b: düğme
- x: onay kutusu
- c: seçim kutusu
- r: seçim düğmesi
- q: alıntı bloğu
- s: ayraç
- m: çerçeve
- g: grafik
- d: ARIA sınır imi
- o: gömülü nesne
- 1'den 6'ya kadar: sırayla başlık birden altıya

Tablolar, listeler vb öge bloklarının başına ve sonuna gitmek için:

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Öge bloğunun başına git | shift+, | İçinde bulunulan öge bloğunun başına, ilk ögesinin üzerine gider (liste, tablo vb)
Öge bloğunun sonuna git | , | İçinde bulunulan öge bloğunun sonuna gider ve bloğun dışına çıkar (liste, tablo vb)

### Öge Listesi

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Tarama kipi öge listesi | NVDA+f7 | tarama kipinde görüntülenen belge içerisindeki bağlantı, başlık ve sınır imlerini içeren öge listesini açar

### Gömülü Nesneler

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Gömülü nesneyi kapsayan belgeye geri dön | NVDA+kontrol+ara çubuğu | odağı geçerli gömülü nesnenin dışına çıkararak bu nesneyi barındıran sayfaya geri döner

## Uygulamaya Özgü NVDA Komutları

### Microsoft Word

Ad | Kısayol | Açıklama
--- | --- | ---
Mevcut açıklamayı oku | NVDA+Alt+c | İmlecin bulunduğu konumdaki açıklamayı okur.
Sütun başlıklarını ayarla | NVDA+shift+c | Bir kez basıldığında mevcut satır sütun başlığı olarak ayarlanır ve sütunlar arasında dolaşılırken ayarlanan satırdaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.
Satır başlıklarını ayarla | NVDA+shift+r | Bir kez basıldığında mevcut sütun satır başlığı olarak ayarlanır ve satırlar arasında dolaşılırken ayarlanan sütundaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.

### Microsoft Excel

Ad | Kısayol Tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Sütun başlıklarını ayarla | NVDA+shift+c | Bir kez basıldığında mevcut satır sütun başlığı olarak ayarlanır ve sütunlar arasında dolaşılırken ayarlanan satırdaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.
Satır başlıklarını ayarla | NVDA+shift+r | Bir kez basıldığında mevcut sütun satır başlığı olarak ayarlanır ve satırlar arasında dolaşılırken ayarlanan sütundaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.
Açıklamayı oku | NVDA+Alt+c | Varsa imlecin bulunduğu hücredeki açıklamayı okur.

### Microsoft PowerPoint

Ad | Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Konuşmacı notları okuma modu | kontrol+shift+s | Aktif bir slayt gösterisi içindeyken, bu komut slayt içeriğinin mi yoksa konuşmacı notlarının mı seslendirileceğini belirler. Bu sadece NVDA'nın neyi seslendireceği ile ilgilidir, ekranda görüntülenen bilgi değişmez.

### foobar2000

Ad | Kısayol Tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Kalan süreyi oku | kontrol+shift+r | Mevcutsa, çalmakta olan parçanın bitmesi için kalan süreyi okur.

### Miranda IM

Ad | Kısayol Tuşu | Tarif
--- | --- | ---
En son mesajı oku | NVDA+kontrol+1-4 | Basılan numaraya göre, En son mesajlardan birini okur; Örn, NVDA+kontrol+2 sondan ikinci mesajı okur.

### Poedit

Ad | Kısayol Tuşu | Tarif
--- | --- | ---
Yorum penceresini oku | kontrol+shift+c | Yorum penceresindeki yorumları okur.
Çeviri notlarını oku | kontrol+shift+a | Çeviri ile ilgili notları okur.

## NVDA'yı ayarlama

### Tercihler

#### Ses Ayarları (NVDA+kontrol+v)

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Noktalama İşaretlerini Söyleme düzeyi | NVDA+p | NVDA+p | Bu, noktalama ya da başka işaretlerin ne kadarının sözcük olarak seslendirileceğiyle ilgili ayarı değiştirmenizi sağlar.

#### Hızlı Sentezleyici Ayarları

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Bir sonraki sentezleyici ayarına gitme | NVDA+kontrol+Sağ Yön tuşu | NVDA+kontrol+shift+Sağ Yön tuşu | Geçerli sentezleyici ayarından bir sonrakine geçer. eğer en son sentezleyici ayarındaysanız en baştakine atlar
Bir önceki sentezleyici ayarına gitme | NVDA+kontrol+SolYön tuşu | NVDA+kontrol+shift+Sol Yön tuşu | Geçerli sentezleyici ayarından bir öncekine geçer. eğer en baştaki sentezleyici ayarındaysanız en sondakine atlar
Geçerli sentezleyici ayarını arttırma | NVDA+kontrol+YukarıYön tuşu | NVDA+kontrol+shift+Yukarı Yön tuşu | üzerinde bulunduğunuz sentezleyici ayarını arttırır. (örnek: hızı arttırır, bir sonraki sesi seçer, ses seviyesini arttırır.)
Geçerli sentezleyici ayarını azaltma | NVDA+kontrol+Aşağı Yön tuşu | NVDA+kontrol+shift+Aşağı Yön tuşu | üzerinde bulunduğunuz sentezleyici ayarını azaltır. (örnek: hızı azaltır, bir önceki sesi seçer, ses seviyesini azaltır.)

#### Braille Ayarları

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Braille'in İzleyeceği İmleç | NVDA+kontrol+t | NVDA+kontrol+t | Bu seçenek Braille ekranın sistem imlecini mi yoksa nesne sunucusu/inceleme imlecini mi izleyeceğini seçmenizi sağlar.

#### Klavye Ayarları (NVDA+kontrol+k)

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Yazılan Karakterleri Söyle | NVDA+2 | NVDA+2 | Etkinleştirildiğinde, NVDA yazdığınız her karakteri söyleyecektir.
Yazılan Sözcükleri Söyle | NVDA+3 | NVDA+3 | Etkinleştirildiğinde, NVDA yazdığınız her sözcüğü söyleyecektir.
Komut Tuşlarını Söyle | NVDA+4 | NVDA+4 | Etkinleştirildiğinde, NVDA bastığınız karakter olmayan (örnek, kontrol, Şift VS.) her tuşu söyleyecektir. Buna kontrolle birlikte basılan harflerden oluşan tuş kombinasyonları da dahildir.

#### Fare Ayarları (NVDA+kontrol+m)

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Fare İzlemesini Etkinleştir | NVDA+m | | NVDA+m | | Etkinleştirildiğinde, fare ile ekranda dolaşırken, NVDA, fare işaretinin altında bulunan metni söyleyecektir. Bu, ekrandaki bir şeyi nesne dolaşımı yerine, fiziksel olarak fareyi hareket ettirerek bulmanızı sağlar.

#### İnceleme İmleci Ayarları

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Sistem Odağını Takip et | NVDA+7 | | NVDA+7 | | Etkinleştirildiği zaman, odak değiştiğinde inceleme imleci de sistem odağının bulunduğu nesne üzerinde konumlanır.
Sistem Düzenleme İmlecini takip et | NVDA+6 | NVDA+6 | Etkinleştirildiğinde, sistem düzenleme imleci hareket ettikçe, inceleme imleci de onun gittiği yere gidecektir.

#### Nesne Sunumu Ayarları (NVDA+kontrol+o)

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Aşama Çubuğu bildirimi | NVDA+u | | NVDA+u | | Bu seçenek Aşama çubuğu bilgilerini NVDA'nın size nasıl bildireceğini kontrol etmenizi sağlar.
Dinamik İçerik Değişimlerini Bildir | NVDA+5 | NVDA+5 | Terminal veya chat programlarının geçmiş alanları gibi belirli nesnelerdeki yeni içeriğin belirtilip belirtilmeyeceğini kontrol eder.

#### Tarama Kipi Ayarları (NVDA+kontrol+b)

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Destekleniyorsa Ekran Düzenini Kullan | NVDA+v | NVDA+v | Bu seçenek, tarama kipindeki bağlantı ve metin gibi içeriklerin her birinin ayrı satırlarda gösterilmesi ya da ekranda görsel olarak nasıl görünüyorsa o biçimde aktarılması seçenekleri arasında tercih yapmanızı sağlar. Etkinleştirilirse, ekrandaki içerik, görsel olarak nasıl görünüyorsa öyle sergilenir. ancak devre dışı bırakılırsa, her alan ayrı satırlara yerleştirilir.

### Konfigürasyonu Kaydetme ve Yeniden Yükleme

Ad | Masaüstü Kısayol tuşu | Dizüstü Kısayol tuşu | Tarif
--- | --- | --- | ---
Ayarları (Konfigürasyonu) kaydet | NVDA+kontrol+c | NVDA+kontrol+c | Ayarlarınızı kaydeder ve böylece NVDA'dan çıktığınızda ayarlarınız kaybolmaz
Kaydedilmiş ayarlara (konfigürasyona) geri dön | NVDA+kontrol+r | NVDA+kontrol+r | Bir kez basıldığında NVDA konfigürasyonunu en son kaydetmiş olduğunuz haline, üç kez basıldığında fabrika ayarlarına döndürür

### Konfigürasyon Profilleri

#### Temel Yönetim

- NVDA+kontrol+p: Konfigürasyon profilleri iletişim kutusunu göster.

## Desteklenen braille ekranlar

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate Serisi

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Scroll braille display back | topRouting1 (first cell on display)
Scroll braille display forward | topRouting20/40/80 (last cell on display)
Scroll braille display back | leftAdvanceBar
Scroll braille display forward | rightAdvanceBar
Toggle braille tethered to | leftGDFButton+rightGDFButton
sol tekerlek hareketini açıp kapama | Sol tekerleğe basma
Sol tekerlek hareketini kullanarak geri gitme | Sol tekerlek yukarı
Sol tekerlek hareketini kullanarak ileri gitme | Sol tekerlek aşağı
sağ tekerlek hareketini açıp kapama | Sağ tekerleğe basma
Sağ tekerlek hareketini kullanarak geri gitme | Sağ tekerlek yukarı
Sağ tekerlek hareketini kullanarak ileri gitme | Sağ tekerlek aşağı
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma | hücre üzerindeki braille iğnesi
backspace key | dot7
enter key | dot8
shift+tab key | brailleSpaceBar+dot1+dot2
tab key | brailleSpaceBar+dot4+dot5
upArrow key | brailleSpaceBar+dot1
downArrow key | brailleSpaceBar+dot4
control+leftArrow key | brailleSpaceBar+dot2
control+rightArrow key | brailleSpaceBar+dot5
leftArrow | brailleSpaceBar+dot3
rightArrow key | brailleSpaceBar+dot6
home key | brailleSpaceBar+dot1+dot3
end key | brailleSpaceBar+dot4+dot6
control+home key | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
control+end key | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
alt key | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
alt+tab key | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
escape key | brailleSpaceBar+dot1+dot5
windows key | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
space key | brailleSpaceBar
windows+d key (minimize all applications) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
Report Current Line | brailleSpaceBar+dot1+dot4
NVDA menu | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

For newer Focus models that contain rocker bar keys (focus 40, focus 80 and focus blue):

Name | Key
--- | ---
Move braille display to previous line | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Move braille display to next line | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

For Focus 80 only:

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Scroll braille display forward | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Optelec ALVA BC640/680

Ad | Kısayol Tuşu
--- | ---
Braille ekranı geri kaydır back | t1
Braille ekran önceki satır | t2
Braille ekran sonraki satır | t4
Braille ekranı ileri kaydır | t5
Odağı braille konumuna taşı | routing
shift+tab tuşu | sp1
alt tuşu | sp2
esc tuşu | sp3
tab tuşu | sp4
Yukarı ok tuşu | spUp
Aşağı ok tuşu | spDown
Sol ok tuşu | spLeft
Sağ ok tuşu | spRight
enter tuşu | spEnter
NVDA Menüsü | sp1+sp3
windows+d tuşu (Tüm uygulamaları küçült) | sp1+sp4
windows tuşu | sp2+sp3
alt+tab tuşu | sp2+sp4

### Handy Tech Displays

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Braille ekranı geri kaydırma | Sol, Yukarı
Braille ekranı ileri kaydırma | Sağ, Aşağı
Braille ekranı önceki satıra götürme | b4
Braille ekranı sonraki satıra götürme | b5
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma | hücre üzerindeki braille iğnesi
Şift+tab tuşu | eskeyp tuşu
alt tuşu | b2+b4+b5
eskeyp tuşu | b4+b6
tab tuşu | enter
enter tuşu | eskeyp+enter
Yukarı yön tuşu | solBoşluk
Aşağı yön tuşu | sağBoşluk
NVDA Menüsü | b2+b4+b5+b6
Handy Tech ayarları | b4+b8

### MDV Lilli

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Braille ekranı geri kaydır | LF
Braille ekranı ileri kaydır | RG
Braille ekran önceki satır | UP
Braille ekran sonraki satır | DN
Odağı braille konumuna taşı | route
shift+tab tuşu | SLF
tab tuşu | SRG
alt+tab tuşu | SDN
alt+shift+tab tuşu | SUP

### Baum/Humanware/APH Braille Ekranlar

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Braille ekranı geri kaydırma | d2
Braille ekranı ileri kaydırma | d5
Braille ekranı önceki satıra götürme | d1
Braille ekranı sonraki satıra götürme | d3
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma | hücre üzerindeki braille iğnesi

Kumanda kolu olan ekranlar için:

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Yukarı Yön Tuşu | yukarı
Aşağı Yön Tuşu | aşağı
sol Yön Tuşu | sol
sağ Yön Tuşu | sağ
Enter tuşu | seç

### hedo ProfiLine USB

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Braille geri kaydır | K1
Braille ileri kaydır | K3
Braille Önceki satır | B2
Braille Sonraki satır | B5
Braille konumuna taşı | routing
braille imlecin neyi takip edeceğini değiştir | K2
Hepsini oku | B6

### hedo MobilLine USB

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Braille geri kaydır | K1
Braille ileri kaydır | K3
Braille Önceki satır | B2
Braille Sonraki satır | B5
Braille konumuna taşı | routing
braille imlecin neyi takip edeceğini değiştir | K2
Hepsini oku | B6

### HumanWare Brailliant BI/B Serisi

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Braille ekranı geri kaydır | sol
Braille ekranı İLERİ kaydır | SAĞ
braille ekranı önceki satıra taşı | yukarı
braille ekranı sonraki satıra taşı | aşağı
İmleci braille konumuna taşı | routing
Braille'in takip ettiği imleci değiştir | up+down
yukarı yön tuşu | space+dot1
aşağı yön tuşu | space+dot4
sol yön tuşu | space+dot3
sağ yön tuşu | space+dot6
NVDA Menüsü | c1+c3+c4+c5 (command n)
shift+tab tuşu | space+dot1+dot3
tab tuşu | space+dot4+dot6
alt tuşu | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
escape tuşu | space+dot1+dot5 (space+e)
enter tuşu | dot8
windows+d tuşu (tüm uygulamaları küçült) | c1+c4+c5 (command d)
windows tuşu | space+dot3+dot4
alt+tab tuşu | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Hepsini oku | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Scroll braille display back | left side scroll down
Scroll braille display forward | right side scroll down
Move braille display to previous line | left side scroll up
Move braille display to next line | right side scroll up
Route to braille cell | routing
shift+tab key | dot1+dot2+space
alt key | dot1+dot3+dot4+Space
escape key | dot1+dot5+Space
tab key | dot4+dot5+Space
enter key | dot8
backspace key | dot7
upArrow key | dot1+Space
downArrow key | dot4+Space
capsLock | dot1+dot3+dot6+space
shift+alt+tab key | advance2+advance3+advance1
alt+tab key | advance2+advance3
end key | dot4+dot6+space
Control+end key | dot4+dot5+dot6+space
home key | dot1+dot3+space
control+home key | dot1+dot2+dot3+space
leftArrow key | dot3+space
control+shift+leftArrow key | dot2+dot8+space+advance1
control+leftArrow key | dot2+space
shift+alt+leftArrow key | dot2+dot7+advance1
alt+leftArrow key | dot2+dot7
rightArrow key | dot6+space
control+shift+rightArrow key | dot5+dot8+space+advance1
control+rightArrow key | dot5+space
shift+alt+rightArrow key | dot5+dot7+advance1
alt+rightArrow key | dot5+dot7
pageUp key | dot1+dot2+dot6+space
control+pageUp key | dot1+dot2+dot6+dot8+space
control+shift+upArrow key | dot2+dot3+dot8+space+advance1
control+upArrow key | dot2+dot3+space
shift+alt+upArrow key | dot2+dot3+dot7+advance1
alt+upArrow key | dot2+dot3+dot7
shift+upArrow key | left side scroll down + space
pageDown key | dot3+dot4+dot5+space
control+pagedown key | dot3+dot4+dot5+dot8+space
control+shift+downArrow key | dot5+dot6+dot8+space+advance1
control+downArrow key | dot5+dot6+space
shift+alt+downArrow key | dot5+dot6+dot7+advance1
alt+downArrow key | dot5+dot6+dot7
shift+downArrow key | right side scroll down + space
delete key | dot1+dot3+dot5+space
f1 key | dot1+dot2+dot5+space
f3 key | dot1+dot2+dot4+dot8
f4 key | dot7+advance3
windows+b key | dot1+dot2+advance1
windows+d key | dot1+dot4+dot5+advance1

### HIMS SyncBraille

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Scroll braille display back | left side scroll down
Scroll braille display forward | right side scroll down
Route to braille cell | routing

### Seika Braille Displays

Ad | Kısayol tuşu
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | b3
Move braille display to next line | b4
Toggle braille tethered to | b5
Say all | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA Menu | left+right
Route to braille cell | routing

### Papenmeier BRAILLEX Yeni Modelleri

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Route to braille cell | routing
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Report title | l1+up
Report Status Bar | l2+down
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to previous object | left2
Move to next object | right2
Report text formatting | upper routing row

Name | Key
--- | ---
backspace key | dot 7
enter key | dot 8
escape key | space with dot 7
upArrow key | space with dot 2
leftArrow key | space with dot 1
rightArrow key | space with dot 4
downArrow | space with dot 5
control key | lt+dot2
alt key | lt+dot3
control+escape key | space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key | space with dot 3 7

### Papenmeier Braille BRAILLEX Older Models

Devices with EAB:

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Route to braille cell | routing
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Report title | l1up
Report Status Bar | l2down
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to next object | right2
Move to previous object | left2
Report text formatting | Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Name | Key
--- | ---
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Toggle braille tethered to | r2
Move to containing object | r1+up
Move to first contained object | r1+dn
Move to previous object | r1+left
Move to next object | r1+right
Report text formatting | reportf

BRAILLEX 2D Screen:

Name | Key
--- | ---
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Toggle braille tethered to | r2
Report text formatting | reportf
Move braille display to previous line | up
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to next line | dn
Move to next object | left2
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to previous object | right2

### HumanWare BrailleNote

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | back
Scroll braille display forward | advance
Move braille display to previous line | previous
Move braille display to next line | next
Route to braille cell | routing
Toggle braille tethered to | previous+next
Up arrow key | space+dot1
Down arrow key | space+dot4
Left Arrow key | space+dot3
Right arrow key | space+dot6
Page up key | space+dot1+dot3
Page down key | space+dot4+dot6
Home key | space+dot1+dot2
End key | space+dot4+dot5
Control+home keys | space+dot1+dot2+dot3
Control+end keys | space+dot4+dot5+dot6
Space key | space
Enter key | space+dot8
Backspace key | space+dot7
Tab key | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Shift+tab keys | space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows key | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt key | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Toggle input help | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

### BRLTTY

Ad | BRLTTY komutu
--- | ---
Braille ekranı geri kaydırma | fwinlt (bir pencere sola git)
Braille ekranı ileri kaydırma | fwinrt (bir pencere sağa git)
Braille ekranı önceki satıra götürme | lnup (bir satır yukarı git)
Braille ekranı sonraki satıra götürme | lndn (bir satır aşağı git)
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma | route (imleci karektere götür)